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Handlingar
· Plankarta i skala 1:500 med planbestämmelser
· Planbeskrivning
Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Planens syfte och huvuddrag
[bookmark: sy_syfte01]Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i två våningar inom planområdet. Befintlig byggnad i områdets västra del planeras att bevaras och omvandlas till bostäder medan två tidigare envåningsbyggnader har rivits och planeras att ersättas med sju mindre bostadsbyggnader i två våningar. 
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
[bookmark: pf_hushållningsbestämmelserenl3kap_mb01][bookmark: pf_miljökvalitetsnormer01]Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planens genomförande innebär inga åtgärder som berör något riksintresse. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas inom planområdet.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
[bookmark: pu_särskiltbeslutombetydandemiljöpåver01]En undersökning om planen antas medföra betydande miljöpåverkan har gjorts. Planens genomförande bedöms inte innebära en sådan betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL) behöver upprättas.
Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan med hänsyn till de kriterier som anges i miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 §. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken behöver därför inte upprättas.
[bookmark: ko_ställningstagande4kap33b_pbl01]All exploatering innebär viss påverkan på miljön och klimatet, dock bedöms inte detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan. Förtätning med bostäder inom tätorten möjliggör att redan befintlig infrastruktur kan nyttjas på ett resurseffektivt sätt. Närhet till service ger bra förutsättningar för att transportera sig på ett hållbart sätt.
Plandata
Lägesbestämning
[bookmark: be_heladetaljplan01]Planområdet ligger i stadsdelen Haraldsbo, cirka tre kilometer sydost om Falu centrum.
Areal
[bookmark: be_heladetaljplan02]Planområdet omfattar cirka en hektar.
Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Översiktsplan FalunBorlänge
[bookmark: pf_översiktsplan01]I Översiktsplan FalunBorlänge, antagen av kommunfullmäktige 2014-06-12, återfinns planområdet inom bebyggelseområdet för Falu tätort. Enligt översiktsplanen ska en variation av upplåtelseformer inom bostadsområden eftersträvas för att motverka segregation. Nya och befintliga bostäder ska ha god tillgång till trygga och tillgängliga miljöer för lek, idrott och rekreation. All planering ska utgå från nödvändigheten att minska påverkan på klimatet och att använda energi effektivt.
Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området kring Varpan
[bookmark: pf_översiktsplan02]Kommunfullmäktige antog den gällande fördjupade översiktsplanen 2018-09-13. I den fördjupade översiktsplanen återfinns planområdet inom ett större område betecknat Stadsbygd oförändrad, vilket innebär att ingen förändring av pågående markanvändning anges. Markanvändningen i Haraldsbo utgörs idag främst av bostäder, skola och verksamheter.
Detaljplaner
[bookmark: pf_detaljplan01]För området gäller Detaljplan för Haraldsbo vandrarhem, LK 2001-06-12, som föreskriver markanvändningen skola, bostäder, kontor och vandrarhem. I detaljplanen finns två byggrätter. Byggrätten i väster tillåter två våningar och maximal höjd 6,5 meter. Byggrätten i östra delen av detaljplanen tillåter endast enplanshus med maximal höjd 4 meter. Detaljplanen föreskriver en utnyttjandegrad där maximalt 20% av planområdet får bebyggas. I planområdets norra del finns ett markreservat för allmänna underjordiska ledningar.
Kommunala beslut i övrigt
[bookmark: _Hlk49520813]Strategi för hållbart byggande
[bookmark: pf_strategiförhållbartbyggande01]I Falu kommuns strategi för hållbart byggande, antagen av kommunfullmäktige i juni 2017, anges strategier och verktyg för ett ökat byggande i trä. Att bygga i trä knyter an till Faluns historia samtidigt som det bidrar till att kommunen blir drivande inom hållbar samhällsomställning. Genom att så långt som möjligt välja sunda material och resurseffektiva byggprocesser kan miljö- och klimatpåverkan minska i ett livscykelperspektiv.
Dagvattenstrategi
[bookmark: pf_dagvattenstrategi01][bookmark: _Hlk50541813]Dagvattenstrategi för Falu kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-02-06 och innehåller bland annat kommunens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering. Enligt strategin ska dagvattenhantering planeras på ett sätt som tar hänsyn till klimatförändringar och risken att nederbörden kan bli kraftigare i framtiden. Dagvatten ska fördröjas på ett sätt så att recipientens flöde inte förorenas eller förändras och som undviker att dagvatten orsakar skador på byggnader och anläggningar. Dagvatten ska i första hand tas om hand och fördröjas lokalt på kvartersmark. 
Förutsättningar och förändringar 
Natur
Mark och vegetation
[bookmark: pf_natur01]Inom planområdet finns en större andel grönytor som delvis utgör en del av det gröna stråk som passerar söder om planområdet. Vegetationen inom planområdet består främst av gräsytor och björk, men även andra träd och buskar finns planterade. Planområdet är flackt med undantag från en slutning söder om bebyggelsen, ner mot det passerande grönstråket. 
Markbeskaffenhet
[bookmark: pf_geotekniskaförhållanden01]Jordarten inom planområdet är sandig morän enligt SGU:s jordartskarta. 
Förorenad mark
[bookmark: pf_förorenadmark01]Genom påverkan från gruvdriften i Falu koppargruva har höga halter av tungmetaller samlats i stora delar av marken inom Falu tätort. Mest föroreningar finns i det översta markskiktet, ca 10 cm djupt. Med anledning av detta finns så kallade platsspecifika riktvärden för Falu tätort, fastställda av kommunfullmäktige (1999-05-20), som gäller inom områden där blyhalterna kan förväntas ligga över 300 mg/kg.
Planområdet ligger utom det område där markföroreningarna befaras överstiga riktvärdena. Om blyhalten ändå överskrider riktvärdena gäller särskilda rekommendationer för hur marken skall hanteras vid markarbeten. Råd och upplysningar om detta lämnas av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Radon
[bookmark: pf_radon01]Fastigheten ligger inte inom högriskområde för radon. 
Generellt gäller att alla bostäder, lokaler som allmänheten har tillträde till samt rum i byggnader där människor vistas mer än tillfälligt ska klara gällande referens och gränsvärden för radongashalt i inomhusluften. Detta innebär att inom Falu kommun ska nybyggnationer uppföras i radonsäkert utförande eller föregås av en radonundersökning.
Höga vattenstånd/risk för skred
[bookmark: pf_riskföröversvämning01]Området är beläget över +112,7 meters-nivån, som är nuvarande planeringsnivå för höga vattenflöden runt Runn (koordinatsystem i höjd RH2000).
Fornlämningar 
[bookmark: pf_fornlämningar01]Inom planområdet finns del av en äldre gårdstomt som klassas som en övrig kulturhistorisk lämning, vilket innebär att lämningen inte är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Bebyggelse 
Bostäder
[bookmark: be_bostäder01][bookmark: be_befintligt01]För hela planområdet medges användningen bostäder (B). Inom fastigheten fanns fram till nyligen tre byggnader, två envåningsbyggnader och en byggnad som delvis har en och delvis två våningar. Byggnaderna uppfördes på 1960-talet som en del av det elevhem som tillhörde före detta Haraldsbogymnasiet och har under senare tid inrymt vandrarhem. Vandrarhemsverksamheten upphörde under 2021 och de två envåningsbyggnaderna har rivits och planeras att ersättas av sju mindre tvåvåningsbyggnader med lägenheter. Befintlig byggnad i en-två våningar i områdets nordvästra del planeras att bevaras och omvandlas till lägenheter. 
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Automatiskt genererad beskrivning]
Ovan: Befintlig byggnad i en-två våningar som exploatören planerar att bevara och omvandla till bostäder.
Befintlig bostadsbebyggelse i närområdet utgörs främst av bebyggelse i en till två våningar, både flerbostadshus och villor. Bebyggelsen i området är av varierande karaktär avseende fasadmaterial, färgsättning, utformning av tak med mera.
Verksamhet och service
[bookmark: pf_service01]Hälsinggårdsskolan F-9 ligger cirka 150 meter från planområdet och Förskolan Hasselvägen ligger cirka 650 meter från planområdet.
Livsmedelsbutik och annan service finns vid Origo, drygt en kilometer från planområdet.
Planområdet angränsar till Träffpunkt Vandraren, en mötesplats för de boende i ett närliggande trygghetsboende.
Tillgänglighet
[bookmark: pf_sociala01]Kommunen bevakar i samband med hanteringen av bygglov att byggnaders och tomters tillgänglighet är god. Kommunens ambition är att rekommendationerna i skriften Bygg ikapp ska tillämpas.
Byggnadskultur och gestaltning
[bookmark: mo_motivtillreglering01][bookmark: mo_motivtillreglering02][bookmark: mo_motivtillreglering03]Största sammanlagda byggnadsarea inom användningsområdet för bostäder är 2200 m² (e₁). Byggrättens placering regleras med prickmark för områden som inte får bebyggas. För bostadsbyggnader medges en högsta nockhöjd på 9 meter samt en minsta takvinkel på 20 grader (e₂), vilket syftar till att möjliggöra bostadsbyggnader i två våningar.
[bookmark: be_bostäder02]Exploatören avser att uppföra sju mindre flerbostadsbyggnader på fastigheten som planeras utformas i liknande modell som de byggnader som uppfördes under 2010-talet på den intilliggande fastigheten Hälsinggården 3:5. Ny bebyggelse bör uppföras på ett sätt så att den ansluter till den karaktär som finns hos den omgivande befintliga bebyggelsemiljön. 
[image: ]Ovan: Exempel på utformning av planområdet, framtaget av Mavacon på beställning av exploatören. 
[bookmark: be_bostäder03][image: ]
[image: ]Ovan: Ritningar som visar två exempel på utformningar för tillkommande flerbostadshus, framtaget av Borohus/exploatören.
[bookmark: mo_motivtillreglering04][bookmark: mo_motivtillreglering08][bookmark: be_bostäder04]I den nordöstra delen av planområdet införs korsmark där endast komplementbyggnader får placeras. För komplementbyggnader medges en högsta nockhöjd på 4 meter. Som komplementbyggnad till medgiven användning avses mindre byggnader som i sin karaktär kan likställas med carport, sophus, förråd, cykelparkering med tak och dylikt. 
Friytor
Lek och rekreation
[bookmark: pf_natur02]Blå och gröna miljöer bidrar med ekosystemtjänster som är till nytta för oss människor och brukar delas in i tre kategorier: reglerande tjänster som till exempel rening av luft och vatten, kulturella tjänster som bidrar till hälsa och välbefinnande och stödjande tjänster som är nödvändiga för produktionen av alla andra ekosystemtjänster som exempelvis biologisk mångfald. 
Fastigheten ingår i ett område som markerats för kulturella ekosystemtjänster i kommunens översiktliga kartering av ekosystemtjänster. Detta eftersom fastigheten delvis ingår i ett grönstråk som används av allmänheten för promenad och även som skolnaturområde. Del av den gångväg som går genom grönstråket ligger inom planområdet (se Gator och trafik nedan).
Trygghet och jämställdhet
[bookmark: ko_jämlikhet01]Detaljplanen möjliggör en förtätning av bostäder längst Vandrarvägen. Förtätning kan bidra till fler ögon på gatan, vilket kan öka den upplevda tryggheten i ett område. Planområdet ligger inom ett område med närhet till service och hållbara transporter, vilket anses som positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.
Gator och trafik
Gång-, cykel- och biltrafik
[bookmark: pf_gångochcykel01]Söder om planområdet sträcker sig en allmän gångväg och cirka 50 meter av gångvägen går genom kvartersmarken i planområdet sydvästra del. För denna sträcka införs ett markreservat för allmännyttig gångtrafik (x₁) för att säkerställa gångvägens funktion.
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Ovan: Gångväg och grönstråk som delvis går genom planområdet.
[bookmark: pf_biltrafik01][bookmark: pf_gångochcykel02]Planområdet ligger vid Vandrarvägen som ansluter till huvudgatan Hälsinggårdsvägen. Vandrarvägen är inte del av det kommunala vägnätet, utan är planlagd som kvartersmark och förvaltas av en anläggningssamfällighet genom en gemensamhetsanläggning (se Fastighetsrättsliga frågor nedan). Separat gång- och cykelväg saknas längst Vandrarvägen, men finns längst Hälsinggårdsvägen.
Kollektivtrafik
[bookmark: pf_kollektivtrafik01]Närmaste busshållplats finns vid Koppartorget, cirka 400 meter norr om planområdet.
Parkering och utfarter
[bookmark: ko_parkeringvarumottagningutfarter01]Inom planområdet planeras för 36 parkeringsplatser, varav vissa i carport och tre handikapparkeringar. Utöver det planeras också för cykelparkeringar i anslutning till bostadshusen. I föreslagen utformning av området så finns två in/utfarter mot Vandrarvägen, en i nordväst och en i nordöst. Planerade parkeringar och utfarter ses på illustrationen under rubriken Bebyggelse ovan. Utfarter och parkeringar ska ordnas på ett trafiksäkert sätt och utfarter ska ha en fri sikttriangel på 10x10 meter mätt från fastighetsgräns. 
Störningar och risker
Buller
[bookmark: pf_omgivningsbuller01]Under planarbetet har det tagits fram en trafikbullerutredning (Sweco, 2021-02-18) i vilken trafikbuller vid befintlig och tillkommande bebyggelse beräknats och bedömts utifrån riktvärdena i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216). Enligt förordningen ska 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad inte överskridas och vid uteplats ska 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå inte överskridas.
[bookmark: _Hlk65850555]Utredningen visar att riktvärden för ekvivalent ljudnivå vid fasad utomhus uppfylls för samtliga befintliga och planerade byggnader inom planområdet. Högsta beräknade nivå är i nuläget 57 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad närmast spår och för prognosåret 2040 bedöms denna bullernivå minska något. Den framtida ekvivalent nivån bedöms bli lägre eftersom en något minskad total ÅDT förväntas på aktuell sträcka på Bergslagsbanan år 2040 jämfört med tågplan 2020 enligt Trafikverkets trafiksiffror.
[bookmark: ko_beräkningavomgivningsbuller01]Riktvärden för både ekvivalent och maximal ljudnivå vid uteplats överskrids på delar av planområdet, men utredningen visar att det är möjligt att ordna gemensam uteplats som uppfyller riktvärdena inom fastigheten. För att säkerställa att riktvärden vid uteplats uppfylls så införs en bestämmelse om att varje bostad ska ha tillgång till en uteplats eller balkong, gemensam eller privat, i nära anslutning som klarar riktvärden för trafikbuller från spårtrafik och väg vid bostadsbyggnader (m₁).
Det är viktigt att bostäder utformas på ett sätt så att riktvärden för trafikbuller inomhus uppfylls. För planerade byggnader ska fasad, inklusive fönster och eventuella fasadventiler, utformas så att de klarar de riktvärden som gäller för buller inomhus enligt utredningen.
Farligt gods
[bookmark: pf_riskförolyckor01]Planområdet ligger cirka 120 meter från Bergslagsbanan som är transportväg för farligt gods. Eftersom detaljplanen endast medger bostadsbebyggelse i en höjd motsvarande två våningar så har bedömningen gjorts att en riskutredning inte behövt tas fram i enlighet med rekommendationerna i Länsstyrelsens vägledningsmaterial.
Räddningstjänstens insatstider
[bookmark: pf_riskförolyckor02]Insatstiden för Räddningstjänsten beräknas understiga 10 minuter.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
[bookmark: pf_vattenochavloppp01]Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA för vatten, spillvatten och dagvatten.
[bookmark: mo_motivtillreglering05][bookmark: mo_motivtillreglering06]Genom fastigheten går spill- och dagvattenledningar genom vilka den intilliggande fastigheten Hälsinggården 3:3 har sin anslutning till det allmänna nätet (se Fastighetsrättsliga frågor nedan). Ledningarnas läge markeras i plankartan genom markreservat för gemensamhetsanläggning (g₁) där ledningarna är gemensamma för Hälsinggården 3:3 och 3:4, samt som rättighetsområde för servitut (a₁) på sträckan där endast ledningar tillhörande Hälsinggården 3:3 finns.
[bookmark: mo_motivtillreglering07]I planområdets sydvästra del finns allmänna vattenledningar genom vilka Hälsinggården 3:5 och 3:4 har anslutningar. För dessa ledningar införs markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u₁).
Dagvatten
[bookmark: pf_dagvatten01][bookmark: ko_dagvatten01]Under planarbetet har det tagits fram en dagvattenutredning (Sweco 2021-05-27) för att se över hur dagvattenflöden påverkas av föreslagen exploatering. Utredningen visar att fastigheten är ansluten till det allmänna dagvattennätet via den intilliggande fastigheten Hälsinggården 3:5 (se Fastighetsrättsliga frågor nedan), dit dagvatten från hårdgjorda ytor och takvatten leds. Cirka 60% av fastighetsarean består idag av grönytor. Tillgängligt kartmaterial indikerar att det i fastighetens sydvästra del kan finnas dagvattenbrunnar som är kopplade till det allmänna spillvattennätet. Vid en ombyggnation av området ska dessa brunnar kopplas bort från spillvattennätet och vattnet som leds hit bör istället fördröjas lokalt och vid behov ledas till dagvattennätet.
Dagvattenutredningen visar att de förändringar som planeras inom fastigheten inte kommer att öka dagvattenflödena då andelen hårdgjord yta kommer att vara i stort sett densamma som idag. För att säkerställa detta i detaljplanen införs en bestämmelse om att endast 50% av fastighetsarean får hårdgöras (b₁). Utöver det så planeras takvatten från ny bebyggelse delvis ledas till grönytor och fördröjas lokalt, vilket bedöms minska dagvattenflödet till det allmänna nätet. 
[bookmark: _Hlk75272305]Falu Energi & Vatten AB ansvarar för hantering av dagvatten för regn med upp till 10 års återkomsttid. Utöver det är det viktigt att ny bebyggelse höjdssätts på ett sätt så att risken för skador på bebyggelse vid kraftiga regn och skyfall minimeras. Vid ombyggnation av parkeringar ställs krav på att dagvatten ska ledas via en oljeavskiljande funktion innan det får släppas till den allmänna dagvattenanläggningen.
Värme, el och IT
[bookmark: pf_elitochtele01]Anslutning till teleledningar finns i norra delen av planområdet.
[bookmark: gf_tekniskaåtgärder01]Inom planområdet finns fjärrvärme- och optoledningar upplåtna med ledningsrätt. För att möjliggöra placering av nya byggnader enligt exploatörens skiss så kommer ledningarna inklusive ledningsrätterna att flyttas till ett nytt läge inom planområdet (se Fastighetsrättsliga frågor och Tekniska frågor nedan). Denna ledningsflytt har bedömts som möjlig av Falu Energi & Vatten AB, däremot så kommer ledningarnas nya exakta läge att preciseras först i ett senare skede.
Avfall
[bookmark: pf_avfall01]Avfallshantering ska ske enligt de regler som gäller i Falu kommun.
Posthantering
[bookmark: pf_service02]För flerbostadshus ska postlådor i första hand placeras samlat i varje trapphus eller i en lådsamling samlat på fastigheten.
Genomförande frågor
Organisatoriska frågor
Tidplan
[bookmark: gf_tidplan01]Detaljplanen handläggs enligt reglerna om standardförfarande. Detaljplanen beräknas kunna antas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vintern 2022. 
Genomförandetid
[bookmark: be_genomförandetid01]Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
När genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla tills den ersätts, ändras eller upphävs. När genomförandetiden gått ut har dock fastighetsägaren inte någon rätt att erhålla ersättning för förlorad byggrätt om detaljplanen ersätts, ändras eller upphävs.
Huvudmannaskap
[bookmark: be_huvudmannaskap01]Kommunen är huvudman för allmän plats, dock så finns ingen allmän plats inom planområdet. 
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare
[bookmark: gf_fastighetsrättsligafrågor01]Planområdet består av fastigheten Hälsinggården 3:4 som ägs av Vandraren AB.
Fastighetsbildning, servitut, gemensamhetsanläggningar m.m.
[bookmark: gf_förändradfastighetsindelning01]Detaljplanen medför ingen ny- eller ombildning av fastigheter.
Detaljplanen föranleder, vid flytt av ledningar för fjärrvärme och opto, en omprövning enligt 33 § ledningsrättslagen av befintliga ledningsrätter 2080-4069.1 och 2080-4069.2. Innehavare av ledningsrätterna kan enligt 33 § 2 st. ledningsrättslagen vara berättigad till ersättning för skada. En omprövning av ledningsrätt sker i en lantmäteriförrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten efter ansökan. Fastighetsägaren ansvarar för att ansökan kommer till stånd. 
Fastigheten Hälsinggården 3:4 har del i Hälsinggården ga:12 (färsk-, spill- och dagvattenledningar), Hälsinggården ga:15 (väg, gatubelysning) och Hälsinggården ga:17 (avlopp). Ändrad användning med tillkommande bostäder inom fastigheten Hälsinggården 3:4 kan innebära att förhållandena ändras så att en omprövning enligt 35 § anläggningslagen av befintliga gemensamhetsanläggningar är motiverad. En omprövning av gemensamhetsanläggning sker i en lantmäteriförrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten efter ansökan enligt 18 § anläggningslagen.
För den gångväg som passerar i södra delen av planområdet ska tillskapas ett servitut för allmännyttig gångtrafik till förmån för fastigheten Hälsinggården 3:1. Falu kommun ansvarar som ägare till fastigheten Hälsinggården 3:1 för upprättande av ett servitutsavtal.
Tekniska frågor
[bookmark: gf_tekniskaåtgärder02]För tekniska frågor kopplat till ny och befintlig bebyggelses anslutning till VA, el, tele och dylikt ansvarar exploatören. Frågor kopplade till flytt av ledningar hanteras enligt överenskommelse mellan exploatör och ledningsägare. 
Ekonomiska frågor
Planavgift
[bookmark: gf_planavgift01]Detaljplanen bekostas av fastighetsägaren och därför ska det inte tas ut någon planavgift i samband med bygglov.
Avtal
[bookmark: gf_avtal01]Detaljplanen medför inga åtgärder på allmän plats och motiverar inget exploateringsavtal. Ett servitutsavtal för allmännyttig gångtrafik ska upprättas.
Konsekvenser av planens genomförande
[bookmark: ko_annat01]Detaljplanen ger möjlighet för bebyggelse i ytterligare en våning på den del av planområdet där endast en våning tidigare medgetts. Detaljplanens genomförande innebär att tidigare envåningshus rivs för att ersättas med bebyggelse i två våningar.
Detaljplanens genomförande innebär ett tillskott av bostäder i Hälsinggården. Eftersom endast användningen bostäder har prövats under planprocessen så innebär detaljplanen att användningarna skola, kontor och vandrarhem utgår jämfört med gällande detaljplan från 2001.
[bookmark: ko_gångochcykeltrafik01]Genom fastigheten går en gångväg som är del av ett grönstråk. Detaljplanen säkerställer allmänhetens tillgång till gångvägen genom markreservat.
Utredningar 
[bookmark: pu_bullerutredning01]Trafikbullerutredning, Sweco 2021-02-18
[bookmark: pu_dagvattenutredning01]Dagvattenutredning, Sweco 2021-05-27
Medverkande tjänstepersoner
[bookmark: be_ärendeinformation01]Planhandlingarna har upprättats av Hannah Wright och Terés Berglund, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, i samråd med berörda inom kommunorganisationen.
Tolkning av detaljplan
[bookmark: be_ärendeinformation02]Framtagandet av detaljplanen påbörjades under 2021. Vid tolkning av detaljplanen ska PBL Kunskapsbanken från Boverket (2015-01-02) och Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan användas.
Planskeden
	[bookmark: be_ärendeinformation09]Plan- och bygglagen: 2010:900
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	[bookmark: be_ärendeinformation07]Planbesked
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